结构件下料指导书

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号：3032017XXXX 文件编号：JXL-3032017XXXX-001 | | | | | | | |
| 序号 | 产品代号 | 零件名称 | 材料 | 厚度 | 下料净尺寸(mm) | 数量 | 备注 |
| 1 | 23)DN1700-E | 接管1 | Z2CN18-10 | 10.0 | 长度: 3739 宽度: 80 | 144 |  |
| 2 | 23)DN1700-E | 接管2 | Q235B | 10.0 | 长度: 4367 宽度: 90 | 210 |  |
| 3 | 9)DN500-A | A板 | Z2CN18-10 | 5.0 | 直径: 588.0 | 28 |  |
| 4 | 9)DN500-A | 环板 | 304 | 10.0 | 外直径: 640.0 内直径: 510.0 | 56 |  |
| 5 | 9)DN500-A | 吊耳 | 321 | 10.0 | 长度: 80 宽度: 50 | 84 |  |

|  |
| --- |
| 注意事项:  1.完成后请做好标识，标识内容包括：合同号、产品代号、零件号、尺寸。  2.大尺寸余料请进行尺寸测量，记录过后请注意保管。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 制: |  | 校 对: |  | 审 核: |  |
|  |  |  |  | 调度员: |  |

备注:  
 完成后请做好标识，标识内容包括：合同号、产品代号、零件号、尺寸，余料请注意带回。  
 以下为所用板材清单：  
 材料牌号:Z2CN18-10 厚度:10.0 版幅及数量:  
 材料牌号:Q235B 厚度:10.0 版幅及数量:  
 材料牌号:Z2CN18-10 厚度:5.0 版幅及数量:  
 材料牌号:304 厚度:10.0 版幅及数量:  
 材料牌号:321 厚度:10.0 版幅及数量:

编 制: 时 间: 审 核: 时 间: 生产确认: 时 间: