结构件下料指导书

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号：V4 文件编号：JXL-V4-001 | | | | | | | |
| 序号 | 产品代号 | 零件名称 | 材料 | 厚度 | 下料净尺寸(mm) | 数量 | 备注 |
| 1 | 23)DN1700-E | 接管1 | Z2CN18-10 | 10.0 | 长度: 81 宽度: 3738.495194 | 144 |  |
| 2 | 23)DN1700-E | 接管2 | Q235B | 10.0 | 长度: 91 宽度: 4366.813714 | 210 |  |
| 3 | 9)DN500-A | A板 | Z2CN18-10 | 5.0 | 直径: 588.0 | 28 |  |
| 4 | 9)DN500-A | 环板 | 304 | 10.0 | 外直径: 640.0 内直径: 510.0 | 56 |  |
| 5 | 9)DN500-A | 吊耳 | 321 | 10.0 | 长度: 51 宽度: 80.0 | 84 |  |

备注:  
 完成后请做好标识，标识内容包括：合同号、产品代号、零件号、尺寸。

编制:王元 2019-03-14。 审核:刘光 2019-03-14。